Vor-Ort-Start in wenigen Minuten

# noahROBOT Schulstart

Mini-PC, Samsung-Kopf und Mac-Controller zuerst stabil über das gemeinsame Schul-WLAN verbinden. NOAH-ROBOT bleibt als mobiler Offline-Modus vorbereitet.

## 1. Mini-PC

1. Windows normal anmelden.
2. Beim ersten Termin mit dem neuen Paket: ZIP entpacken und darin NOAH-ROBOT-SCHULUPDATE.cmd doppelklicken. UAC bestätigen; Revision `1.2.0-r18` wird installiert und die vorige Revision bleibt als Rückfall erhalten.
3. Bei späteren Starts genügt auf dem Desktop NOAH-ROBOT SCHULSTART.cmd.
4. Für die Einrichtung im Schul-WLAN auf dem Desktop NOAH-ROBOT HANDY EINRICHTEN.cmd öffnen.
5. Warten, bis die Seite mit zwei QR-Codes erscheint.

## 2. Samsung

1. Samsung und Mini-PC müssen im selben Schul-WLAN sein.
2. QR 1 · Zertifikat scannen. Die Meldung „CA-Zertifikate können nicht installiert werden“ beim direkten Öffnen ist ab Android 11 erwartet; mit OK schließen.
3. Über Einstellungen → Biometrische Daten und Sicherheit → Andere Sicherheitseinstellungen → Vom Gerätespeicher installieren → CA-Zertifikat → Trotzdem installieren gehen, Geräte-PIN bestätigen und im Download die Datei `NOAH-Smartphone-Root-CA.cer` wählen.
4. QR 2 · Robot-Kopf innerhalb von fünf Minuten scannen und Koppeln und verbinden antippen.
5. Chrome-Menü öffnen und die noahROBOT-PWA installieren. Kamera und Mikrofon nur über sichtbare Android-Dialoge erlauben.

## 3. MacBook Pro

1. Im Ordner `Desktop/mooc-ZEUG` die App noahROBOT Schulstart.app öffnen.
2. Die App nutzt zuerst das aktuelle Schul-WLAN, prüft `noah-robot.local` und `10.1.0.136` und öffnet den Controller.
3. Nur wenn der Mini-PC dort nicht erreichbar ist, versucht die App den mobilen Modus `NOAH-ROBOT`.
4. Erwartete Anzeigen: Gekoppelt · Steuerung, Gateway verbunden, Hardware gesperrt.

## Mobiler Offline-Modus

Der normale Einrichtungs- und Wartungsweg ist das gemeinsame Schul-WLAN. Für einen späteren Einsatz außerhalb der Schule kann auf dem Mini-PC NOAH-ROBOT SCHULSTART.cmd geöffnet werden. Die Diagnose erwartet:

- `result: advertisement_host_ready`
- `publisherContext: interactive-user`
- interaktiver Task `Running`
- Adresse `192.168.137.1` vorhanden
- keine aktive Internetfreigabe

Der Mac-Rundtest über `192.168.137.1` ist bestanden. Externe Geräte müssen das gespeicherte Netz bei Bedarf erneut auswählen.

## Sicherheitszustand

Diese Einrichtung aktiviert weder Firmware-Flash noch serielle Motorsteuerung. Reale Fahrt bleibt gesperrt, bis Verdrahtung, Versorgung, Not-Stopp und Hardwarefreigabe schriftlich bestätigt sind.

Lokale URLs: https://noah-robot.local/robot/ · Fallback: https://192.168.137.1/robot/