# noahROBOT Windows-Mini-PC-Inventar

Stand: 2026-07-16. Zielgeraet: `DESKTOP-FK8F674`, Benutzer `glanz.udo`,
ermittelte WLAN-IP `10.1.0.136`. Inventar, Installation und Neustart sind
technisch revalidiert.

## Statuslegende

- `BEKANNT`: vom Betreiber vorgegeben, noch nicht technisch revalidiert
- `ERMITTELT`: von `scripts/windows/inventory.ps1` ausgelesen
- `NICHT ERMITTELT`: keine belastbare Aussage
- `MANUELL`: lokale Windows-/UAC-Handlung erforderlich

## Basis

| Feld | Wert | Status |
| --- | --- | --- |
| Computername | `DESKTOP-FK8F674` | ERMITTELT |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro, Version `10.0.26100`, Build `26100` | ERMITTELT |
| Architektur | 64 Bit | ERMITTELT |
| Hersteller / Modell | PELADN / WO4 | ERMITTELT |
| CPU | AMD Ryzen 5 5600H, 12 logische Prozessoren | ERMITTELT |
| RAM | 16,5 GB | ERMITTELT |
| SSD | PELADN 512 GB, Status OK | ERMITTELT |
| freier Speicher vor Installation | ca. 455 GB | ERMITTELT |
| BitLocker | nicht aktiviert | ERMITTELT |
| Systemwiederherstellung | vorhandener Wiederherstellungspunkt jünger als 24 Stunden | ERMITTELT |

## Software und Plattform

Installiert und verifiziert sind PowerShell 5.1, Python 3.12.10 x64, WinGet
1.29.280, Arduino CLI 1.5.1, Arduino AVR Core 1.8.8, Caddy 2.11.4 und WinSW
2.12.0. Vier noahROBOT-Dienste starten automatisch verzögert. Windows wurde
weder ersetzt noch neu partitioniert.

## Netzwerk und Geraete

| Feld | Bekannter Stand |
| --- | --- |
| OpenSSH Server | laufend, automatisch, Port 22 aktiv |
| SSH-Befehl | `ssh noah-robot` |
| WLAN | Realtek 8852BE WiFi 6, Link bei Inventur 400 Mbit/s |
| LAN | Realtek 2,5-Gbit/s plus Realtek-Gigabit; bei Inventur getrennt |
| USB/COM | kein serieller Port erkannt; Funduino nicht angeschlossen |
| Firewallprofil | `paedml-linux.lokal`, Private |
| noahROBOT-Firewall | TCP 443 und UDP 5353 nur Private/LocalSubnet |
| Mobile Hotspot | Automatisierung deaktiviert |

## Reproduzierbare Inventur

Auf dem Mini-PC, ohne Hardware- oder Netzwerkaenderung:

```powershell
.\scripts\windows\inventory.ps1 -OutputPath C:\ProgramData\noah-robot\diagnostics\inventory.json
```

Das Skript erfasst keine Produktschluessel, Kennwoerter, privaten Keys,
Pairingtokens, WLAN-Passwoerter oder Medieninhalte. Der JSON-Export muss vor
Uebernahme in dieses Dokument lokal geprueft werden.

## Mac-Zugangsvorbereitung

| Feld | Aktueller Stand |
| --- | --- |
| dedizierter Key | `~/.ssh/noah_robot_ed25519`, Modus `0600` |
| Public-Key-Fingerprint | `SHA256:qvL1sN226JyfXTu1zpQvpAjBmyQ5spF35Ty6UPH/rRA` |
| Key auf Windows | GO |
| Alias `noah-robot` | GO |
| Windows-Hostkey | explizit geprüft und nach Neustart unverändert |

## Wiederherstellung vor Apply

`bootstrap-admin.ps1` sichert vorhandene noahROBOT- und `sshd_config`-Dateien,
merkt das aktive Energieschema und versucht einen Windows-Wiederherstellungspunkt.
Wenn System Restore technisch deaktiviert ist, wird dies als Warnung gemeldet;
die Installation darf erst nach vorhandenem sonstigem Recoveryweg fortgesetzt
werden.
