Zur Steuerung
Simulation Gateway offline Funduino nicht verbunden Hardware gesperrt Nicht gekoppelt
Offline: Oberfläche und Simulation bleiben verfügbar.
Simulation bereit. Reale Motoren sind gesperrt.

NOAH-Kopf

# Sicht, Sprache und Status

Kamera an gekoppeltes Gerät übertragen
Sprache oder Text

Dead-Man-Steuerung

## Fahren

Limit 20 %

Trackpad/Maus gedrückt halten oder Pfeiltasten/WASD verwenden. Loslassen, Leertaste, App-Wechsel oder Verbindungsabbruch stoppt sofort.

Sicherheitskette

## STOP hat Vorrang

Der digitale Not-Stopp ersetzt niemals den physischen, rastenden Not-Stopp.

Telemetrie

## Sensordaten

Stromversorgung
  Nicht verfügbar
Position
  x 0 · y 0
Richtung
  0°
Motoren
  STOP
Heartbeat
  Lokal
Kamera
  Aus

Fehlerdiagnose

## Ereignisprotokoll

Das lokale Protokoll enthält keine Sprache, Bilder, PINs oder Sitzungstoken.

Lokale Verbindung

## PELADN koppeln

Das Gateway bleibt im Robot-WLAN. Die öffentliche Website erhält keinen direkten Motorzugang.

Gateway-Adresse
Gerätename Rolle
6-stellige Pairing-PIN
Augen und Ausdruck
Augendesign auswählen Freundlich Sympathische blaue Augen · Standard Robotervisier Ruhiger technischer Ausdruck Skizze Verspielter handgezeichneter Blick Fokussiert Aufmerksamer, entschlossener Blick

Freundlich ist ausgewählt.

Sprache, Stimme und Datenschutz
Sprache
SprachstatusBereit

Aufnahmen werden standardmäßig nicht gespeichert. Modellnamen erscheinen nur in der lokalen Diagnose; der öffentliche Status bleibt neutral.

Geräte, Netzwerk und Robotik

Mikrofon und Kamera brauchen eine sichtbare Freigabe. Pairing erteilt keine Fahrfreigabe. Der serielle Kanal bleibt ausschließlich lokal und das Hardware-Gate geschlossen.

Einrichtungs-, Zertifikats-, PWA-, Update- und Rollbackstatus öffnen

Einrichtung · Mini-PC-Paket · Prüfsumme

Warum ist Hardware gesperrt?

Messwerte, Motortreiber, Sicherung, Verkabelung und physischer Not-Stopp müssen lokal bestätigt werden. Ein Browser-Schalter kann dieses Gate nicht öffnen.

Bereit

Simulation · Mikrofon aus

Selfie-Kamera · keine Aufzeichnung